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Z opisu na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ”Dodatkowo  należy  w  omawianej  studzience  zamontować  zasuwę odcinającą  (na  dopływie  do  przepompowni)  - zasuwy ze  stali  nierdzewnej  odcinająca  nożowa „AQUA” firmy TEHAKO typu NRW z napędem ręcznym, z przedłużką i rurą ochronną do montażu w terenie. W profili zasuwy te są poza studniami.
Po informacji od producenta TEHAKO zasuwy AQUA nie są już produkowane. Czy mogą być zamiennie zastosowane zasuwy firmy TEHAKO  typ TDO (zasuwy nożowe z korpusem żeliwnym i nożem nierdzewnym) do montażu w studni betonowej ??

