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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin i stanowić będzie zespół funkcjonujących instalacji z własnymi stacjami transformatorowymi i przyłącze do sieci energetycznej i powierzchni zabudowy do około 6,50 ha. Działka inwestycyjna zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi grunty orne IV i VI klasy ( RIVa, RVI) i dotychczas prowadzona była na niej produkcja rolna. Również w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny o takim samym charakterze. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana będzie w odległości ok. 92,0 m w kierunku południowym od planowanej elektrowni fotowoltaicznej. Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej cały teren inwestycyjny zostanie ogrodzony siatką do wysokości do 3,0 m. 
Przedmiotowa inwestycja częściowo położona jest w zasięgu obszarów chronionych, tzw.: Obszaru Chronionego Krajobrazu „F” Bierzwnik oraz obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy Nad Drawą PLB320016.
Teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) kod: RW000161998672 Mała Ina od źródeł do Dopływu spod Pomiętowa oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60007.

Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia:
Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:
- paneli fotowoltaicznych czyli urządzeń infrastruktury technicznej, umożliwiających przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele umieszczone zostaną na konstrukcjach wsporczych w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem.
- konstrukcji wsporczej składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Wysokość stołu fotowoltaicznego w rzucie bocznym wynosi ok 1 m- 5m npt.
- inwerterów fotowoltaicznych, których zadaniem jest przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny,
- stacji transformatorowych nn/SN umieszczonych w kontenerach wyposażonych w niezbędne układy pomiarowo- zabezpieczające. Transformatory suche lub olejowe,
- instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją trafo, poszczególnymi stacjami trafo, stacjami trafo nn/SN. Połączenie poszczególnych paneli w rzędach odbędzie się linią przebiegającą po rusztowaniu pod panelami,
- ogrodzenia- całość inwestycji zostanie ogrodzona siatką grodzeniową, zabezpieczającą prze wejściem osób nieuprawnionych. Pomiędzy siatką a powierzchnią ziemi znajdować się będzie ok 15 cm. Przerwa umożliwiająca ewentualną migrację płazów.  Planuje się zastosowanie oświetlenia ledowego, energooszczędnego wzdłuż ogrodzenia elektrowni. 
Planuje się ok. 29 letni okres eksploatacji instalacji.
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