


Nasz zna: ZPOŚGK.6220.2.24.2022.AK         			             Krzęcin, dnia 10 maja 2023 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2/2022
Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), § 3 ust 1pkt 47, 54 lit. b oraz 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora tj. Jartom Sp. z o.o. Ciesław 37, 72-405 Świerzno, reprezentowanego przez Pełnomocników- Panią Monikę Ostrowską, Katarzynę Błocińską-Wolnikowską, Klaudię Krazue, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej „Mielęcin II” na działce o nr ewid. 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin i przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
orzekam
I. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.
W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 30/8 obręb Mielęcin gmina Krzęcin. Przedsięwzięcie planuje się wykonać na działce, której część jest już zabudowana obiektami stanowiącymi fermę drobiu „Mielęcin I”. Działka objęta inwestycją posiada powierzchnię ok. 56 ha, natomiast planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w jej południowo-zachodniej części, w bezpośrednim sąsiedztwie fermy drobiu Mielęcin II i zajmie powierzchnię ok. 3,6 ha. Z ogólnie dostępnych systemów informacji przestrzennej wynika, że działka inwestycyjna to kompleks różnych użytków gruntowych, natomiast planowane zagospodarowanie zgodnie z przedłożonym raportem zostanie zrealizowane wyłącznie na gruntach ornych. Otoczenie analizowanej działki stanowią: od strony północnej, wschodniej i zachodniej tereny rolnicze niezabudowane, natomiast od strony południowej zabudowania miejscowości Mielęcin- najbliższa zabudowa (zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości ok 80 m. od miejsca realizacji inwestycji.
Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią działki o następujących numerach ewidencyjnych:
- od wschodu działka nr 31 oraz 30/4 obręb Mielęcin- droga gminna oraz istniejąca ferma chowu drobiu „Mielęcin I” przy czym ferma zlokalizowana ok. 500 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia bowiem działka inwestycyjna 30/8 zajmuje bardzo duży areał),
- od północy i zachodu działka nr 29 obręb Mielęcin- grunty pod rowami,
- od południa działka nr 30/7 oraz 32/2 obręb Mielęcin grunty orne oraz droga.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej biogaz rolniczy przeznaczone na cele energetyczne (wytwarzania energii i ciepła) przetwarzającej w procesie całą ilość pomiotu ptasiego wytwarzanego na pobliskiej fermie chowu drobiu „ Mielęcin II” jak również inne surowce pochodzące z rolnictwa i mieszczące się w definicji biogazu rolniczego. Planowana biogazownia zlokalizowana będzie na tej samej działce co istniejąca ferma drobiu „ Mielęcin I”. 
	Biogazownia rolnicza będzie instalacją do wytwarzania biogazu. Biogaz będzie następnie spalany w jednostce kogeneracji wytwarzającej energię oraz ciepło w skojarzeniu (tj. w jednym procesie technologicznym). Podstawowymi surowcami/ substratami do produkcji biogazu rolniczego może być biomasa, która stanowi w szczególności surowce pochodzenia rolniczego lub przemysłu przetwarzającego jego produkty. Biogaz po sprężeniu do ciśnienia w przedziale 50-120 m bar zostanie skierowany na przepływomierz biogazu następnie po przejściu przez filtr gazowy i reduktor ciśnienia trafia do spalania w module kogeneracyjnym. Wyprodukowana energia elektryczna będzie przekazywana od stacji transformatorowej prefabrykowanej posadowionej na fundamencie wykonanej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi dla inwestycji. Obiekt zostanie zlokalizowany na terenie biogazowni (napięcie 400 V) gdzie po zmianie napięcia do 15 kV będzie przesyłana do sieci elektroenergetycznej. Energia cieplna pochodząca z chłodzenia bloku silników oraz spalin o temp. W zakresie  60-90° C przekazywana będzie za pomocą pomp obiegowych CO oraz wymienników płytowych do węzła CO znajdującego się w prefabrykowanym kontenerze skąd trafi do poszczególnych odbiorników ciepła. Łączna ilość substratów dostarczana do biogazowni wyniesie ok. 85.000 Mg/rok. Planowana jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji rocznie przy maksymalnej wydajności instalacji:
- energia elektryczna- 8835 MWh/rok, ok. 24 MWh/ dobę
- energia cieplna- 9490 MWh, ok. 26 MWh/dobę.
Wytworzona masa pofermentacyjna po okresie jej magazynowania kiedy, możliwe jest jej wykorzystanie na polach w celach nawozowych, zacznie się jej okresowe wywożenie na teren pól uprawnych. Przy zbiornikach magazynowych przewidziano punkt załadunku pofermentu do autocystern. Punkt, ten zostanie wykonany jako szczelny, zaprojektowany ze spadkiem do kratki przechwytującej odcieki, które następnie zostaną odprowadzone ponownie do zbiorników magazynowych. Stanowisko zostanie wyposażone w pompę o wydajności umożlwiającej tankowanie ok. 4 szt. cystern w ciągu godziny. Masa pofermentacyjna- stanowiąca frakcję stałą będzie kierowana bezpośrednio do stalowego szczelnego, zamykanego kontenera i po jego wypełnieniu na bieżąco wykorzystywana do nawożenia na własnych gruntach lub przekazywana uprawnionemu odbiorcy lub okresowo magazynowana w okresie kiedy stosowanie jej na polach będzie niemożliwe. 
II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
1. Zaplecze budowy zrealizować w granicach działki nr 30/8 obr. Mielęcin, gm. Krzęcin. Teren zaplecza należy wyłożyć materiałem izolacyjnym odpornymi na przenikanie zanieczyszczeń w postaci substancji ropopochodnych.
2. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. między godziną 6.00 a godziną 22.00 z ograniczeniem prowadzenia głośnych prac w godzinach wieczornych tj. w godzinach 18.00- 22.00.
3. Planowane zagospodarowanie zrealizować wyłącznie na gruntach ornych.
4. W celu ograniczenia wpływu inwestycji na istniejącą florę i faunę należy:
- nie naruszać roślinności znajdującej się poza miejscem realizacji przedsięwzięcia,
- podczas realizacji inwestycji umożliwić migrację wszystkim gatunkom lokalnie występujących zwierząt,
- w trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalnie pułapki antropogeniczne dla zwierząt, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt bezzwłocznie je odłowić i przenieść poza teren inwestycji , w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt,
- w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów, prace wycinkowe przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków.
- w przypadku prowadzenia prac w okresie aktywności herpetofauny, wzdłuż rowu melioracyjnego, na całym jego przebiegu, zainstalować tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne- płotki lub siatkę o drobnych oczkach np. 5x5 mm o wysokości około 40 cm.
III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ( Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska.
1. Uwzględnić warunki określone w pkt I.
2. Planowane zagospodarowanie zrealizować w południowej części działki nr 30/8 obr. Mielęcin gm. Krzęcin, w bezpośrednim sąsiedztwie fermy „ Mielęcin II”. 
3. W granicach działki nr 30/8 wykonać zagospodarowanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do raportu, w tym m.in.:
- 3 żelbetowe zbiorniki o pojemności netto ok. 3600 m3 (ZF1, ZF2, ZF3) przykryte dwuwarstwowymi dachami membranowymi, zbiorniki wykonać na żelbetowej płycie fundamentowej;
- 2 silosy magazynowe na substraty stałe ( w postaci kiszonek energetycznych) o powierzchni do 2400 m2 ( każdy). Silosy wykonać z betonowych elementów, uszczelnionych i odpornych na działanie kwaśnego odcieku z kiszonek i wyposażyć w ściany o wysokości do 4 m. Dno obiektów należy wykonać ze spadkiem do odwodnienia liniowego odprowadzającego odcieki z magazynowych substratów do podziemnego zbiornika. Silosy należy zabezpieczyć przykryciem wykonanym z elastycznej folii PCV lub PE,
- silos magazynowy na pomiot kurzy i odpady o powierzchni do 1600 m2 Silos wykonać z betonowych elementów, uszczelnionych i odpornych na działanie związków zawartych w magazynowych substratach i wyposażyć w ściany o wysokości do 4 m. Dno obiektu należy wykonać ze spadkiem do odwodnienia liniowego odprowadzającego odcieki z magazynowanego substratów do podziemnego zbiornika,
- silos magazynowy na frakcję stałą pofermentu o powierzchni do 1600 m2 Silos wykonać z betonowych elementów, uszczelnionych i odpornych na działanie związków zawartych w magazynowych substratach i wyposażyć w ściany o wysokości do 4 m. Dno obiektu należy wykonać ze spadkiem do odwodnienia liniowego odprowadzającego odcieki z magazynowanego pofermentu do podziemnego zbiornika,
- żelbetowy zbiornik magazynowy na frakcję płynną pofermentu o pojemności netto ok. 9200 m3. Zbiornik posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej. Dach zbiornika wykonać z foli PVC odpornej na promieniowanie UV ze słupem centralnym w wykonaniu gazoszczelnym,
- halę do magazynowania odpadów biodegradowalnych o powierzchni 2100 m2, halę wyposażyć w wentylację mechaniczną połączoną z systemem filtracji powietrza procesowego,
- pochodnię do spalania nadmiaru biogazu.
4. Wodę na potrzeby planowanej instalacji, należy pozyskiwać z własnego ujęcia.
5. Należy przewidzieć oszczędne zużycie wody do procesów technologicznych biogazowni poprzez m.in. ponowne wykorzystanie do rozcieńczania substratu pofermentu, zawracanie wszelkich odcieków technologicznych do procesu, przechwytywanie i wykorzystywanie odcieków pochodzących z silosów magazynowych do procesów, zastępowanie biomasy typu kiszonką lub inną biomasą np. wysłodkami lub odpadami roślinnymi o większym stopniu uwodnienia.
6. Wody opadowe i roztopowe z placów, dróg i ciągów komunikacyjnych ująć w system kanalizacji deszczowej, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych zintegrowany z piaskowaniem, a następnie odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego będą przekazywane na pobliską oczyszczalnię ścieków lub na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego do pobliskiego cieku.
7. Czyste wody opadowe z: powierzchni dachów budynków techniczno- socjalnego, garażu z magazynem materiałów eksploatacyjnych, oraz budowli tj. zadaszonych i szczelnych zbiorników posadowionych na zewnątrz oraz z obiektów takich jak: zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki fermentacji wtórnej, kontenerowy system oczyszczania i osuszania biogazu, kontener z modułem kogeneracyjnym, trafostacja, budynek przepompowni, zbiornik magazynowy pofermentu oraz z terenów biologicznie czynnych odprowadzić bezpośrednio do gruntu.
8. Zapewnić hermetyzację prowadzonego procesu produkcyjnego.
9. W celu ograniczenia uciążliwości odorowych  dla pobliskiej zabudowy m. Mielęcin, zastosować zwarty pas zieleni ochronnej usytuowany wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki, wydzielonej docelowo z działki 30/8 obręb Mielęcin. Pas zieleni powinien zostać zrealizowany w formie zwartych układów, z udziałem nasadzeń dużych grup krzewów i drzew, jedno lub wielogatunkowych. Każdy pas zieleni powinien nawiązywać strukturą gatunkową do łączonych przez nią biocenoz i składać się z gatunków drzew i krzewów charakteryzujących się wytrzymałością na działanie wiatru, mrozu oraz zanieczyszczeń chemicznych. 
IV. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
1.Prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w związku z realizacją inwestycji ( prowadzenie stałych przeglądów, bieżące usuwanie usterek).
2. Zapewnić system monitoringu podczas prowadzonego postępowania, który pozwoli na precyzyjny nadzór nad poszczególnymi etapami procesu technologicznego.
3. Inwestycję na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji. Na terenie zakładu powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
4. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, zabezpieczający przez zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, odpadami stałymi i ciekłymi.
5. Należy stosować sprawny sprzęt budowlany w celu zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego przedostania się do wód i do gruntu paliw, smarów i olejów.
6. Tankowanie maszyn budowlanych oraz pojazdów prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przez potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
7. W trakcie robót budowlanych należy utrzymywać porządek na placu budowy, budowę inwestycji przeprowadzić sprawnie i bez zbędnej zwłoki. 
8. W przypadku awarii maszyn lub urządzeń i wycieku oleju lub substancji ropopochodnych, należy jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić naturalne warunki gruntowe, poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy glebowej.
9. Podczas prac należy używać bezpiecznych materiałów tzn. takich, które nie powodują skażenia środowiska. 
10. W trakcie prac budowlanych nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów szczególnie substancjami ropopochodnymi.
11. Wszystkie przetwarzane i wytwarzane odpady należy magazynować w sposób selektywny, uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, jak również negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.
12, Zaprojektowanie szczelnych zamkniętych silosów do magazynowania kiszonki, gnojowicy i obornika.
13. Zaprojektowanie szczelnego zbiornika lub zbiorników na odcieki z silosów kiszonki oraz substraty płynne.
14. Zaprojektowanie szczelnych zbiorników fermentacyjnych.
V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
						Uzasadnienie
W dniu 20 stycznia 2022 r. wpłynął wniosek Pani Moniki Ostrowskiej działającej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Panią Ewelinę Zych Prezesa Spółki Jartom Sp.  z o.o. z siedzibą Ciesław 37, 72-405 Świerzno zwanego dalej Inwestorem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid. 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin”  wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
W dniu 18 lutego 2022 r. Wójt Gminy Krzęcin zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II” . 
	Zgodnie z §3 ust. 1pkt 47, 54 lit. b oraz 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami), przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym zostało skierowane pismo znak: GPKOŚ.6220.2.4-6.2022.AK z dnia 18 lutego 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Stargardzie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie postanowieniem z dnia 25 lutego 2022 r. znak: SZ.ZZŚ.3.4360.30.2022.MM postanowił stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid. 30/8 obręb Mielęcin gmina Krzęcin.
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie opinią sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.9.2021 z dnia 3 marca 2022 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 10 marca 2022 r, znak WONS.4220.68.2022.JR wezwał do pisemnego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, następnie wydał postanowienie znak: WONS.4220.68.2022.JR.2 z dnia 15 kwietnia 2022 r., w którym uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II” i określił zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
	W dniu 10 marca 2022 r. wpłynęło pismo do organu prowadzącego postępowanie od Enea Operator S.A.  dotyczące uwag w zakresie przebiegu przez teren działki 30/8 energetycznej linii napowietrznej 15 kv  będącej własnością  Enea Operator Sp. z.o.o, oraz iż na terenie działki sąsiedniej nr 30/4 znajduje się stacja transformatorowa 15/0,4 kv odbiorcy i Enea S.A. Operator Sp. z.o.o. oraz elektroenergetyczne linie kablowe 0,4 Kv, które są własnością  odbiorcy. Przez teren działki sąsiedniej nr 19/10 oraz 24 przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne  15 Kv, które są własnością Enea Operator Sp. z.o.o.
	Biorąc pod uwagę zapisy w/w opinii Wójt Gminy Krzęcin postanowieniem znak: ZPOŚGK.I.6220.2.11.2022.AK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid. 30/8 obręb Mielęcin”. 
W odpowiedzi na postanowienie Inwestor w dniu 22 sierpnia 2022 r. przedłożył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po przedłożeniu przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został skierowany w dniu 14 września 2022 r. wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne w Stargardzie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 14 września 2022 r. Wójt Gminy Krzęcin obwieszczeniem znak: GPKOŚ.6220.2.17.2022.AK  zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie, sołectwie Krzęcin oraz Mielęcin oraz na stronie BIP Urzędu Gminy zawiadomił społeczeństwo, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid. 30/8 obręb Mielęcin”. Jednocześnie informując, iż wniosek oraz raport oddziaływania na środowisko są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 
W wyznaczonym terminie składania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
W dniu 30 września 2022 r. wpłynęła opinia znak ZNS.9022.2.3.12.2022 z dnia 29 września 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie opiniująca realizację przedsięwzięcia pod warunkiem spełnienia szeregu wymienionych działań i wymagań 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwaniem z dnia 2 listopada  2022 r. znak WONS.4221.78.2022.AC skierowanym do Wójta Gminy Krzęcin, wezwał do pisemnego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko. Inwestor w dniu 2 grudnia 2022 r. przekazał stosowne uzupełnienie, które pismem z dnia 5 grudnia 2022 r, zostało przekazane do organu uzgadniającego oraz opiniującego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po otrzymaniu uzupełnienia raportu poinformował, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność szczegółowego odniesienia się do wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanej inwestycji nie może zostać wydana w ustawowym terminie, ustalając termin do 9 lutego 2023 r. 
W dniu 9 grudnia 2022 r. wpłynęło pismo od Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie informujące, iż treść uzupełnienia raportu nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 26 września 2022 r. znak.SZ.ZZŚ.3.4360.30.1.2022.MM
W dniu 16 grudnia 2022 r. wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie iż stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia 29 września 2022 r. znak. ZNS.9022.2.3.12.2022 pozostaje bez zmian i jest obowiązujące.
W dniu 1 marca  2023 r. zawiadomieniem znak: GPKOŚ.6220.2.23.2022.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadomił strony postępowania o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II  na działce o nr ewid. 30/8 obręb Mielęcin” oraz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz przysługującym im prawie wypowiedzenia się, co do zgłoszonych żądań i wniosków.
W decyzji w całości zostały uwzględnione warunki określone przez organy opiniujące tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Zarząd Zlewni w Stargardzie.
Przedłożony raport w sposób wyczerpujący przedstawia sposób realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określa jego wpływ na środowisko w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz oddziaływana na ludzi i elementy przyrodnicze, w tym na krajobraz.
Na potrzeby przygotowania terenu i realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia, w tym wykonania prac budowlanych i montażowych niezbędne będzie zastosowanie pewnego rodzaju materiałów, paliw, energii, wody, maszyn budowlanych czy też środków transportu, co skutkować będzie emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, odpadów czy ścieków. 
Jak wskazano w raporcie, prace budowlane prowadzone będą metodami tradycyjnymi, przy użyciu znacznej ilości prefabrykatów. Zastosowanie gotowych prefabrykatów oraz gotowych zestawów urządzeń np. w zabudowie kontenerowej w znacznym stopniu ograniczy czas trwania procesu przebudowy i ograniczy uciążliwości z nimi związane. W czasie prac budowlanych wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowaną pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych czy też samymi pracami budowlanymi. Pracom tym towarzyszyć będzie emisja niezorganizowana - głównie pyłów i gazów oraz emisja spalin pochodzących z silników maszyn budowlanych i środków transportu. Źródłem pyłów będzie przede wszystkim proces dostarczania, magazynowania i wykorzystywania materiałów budowlanych, a także wykonywania wykopów oraz przemieszczania mas ziemi. Podczas demontażu i montażu poszczególnych elementów instalacji nastąpi również emisja pyłów z cięcia i szlifowania oraz zanieczyszczeń z procesów spawalniczych podczas spawania. Ww. uciążliwości będą miały charakter okresowy i występować będą w miejscu wykonywania robót.
Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie głównie z ruchem pojazdów po terenie przedsięwzięcia (przywożących/odbierających odpady), pracą silnika kogeneracyjnego zasilanego biogazem oraz w wyniku awaryjnego spalania wytworzonego biogazu rolniczego. Zakłada się, że instalacja energetyczna jako całość będzie funkcjonować przez 365 dni w roku, z tym, że kogenerator będzie pracował przez ok. 8600 h tj. ok. 358 dni w ciągu roku. W trakcie ewentualnego przestoju silnika kogeneracyjnego przez ok. 160 h tj. ok. 7 dni w roku (serwisowanie lub awaria) produkowany biogaz będzie spalany w pochodni do awaryjnego spalania biogazu. Z uwagi na funkcjonowanie w bezpośrednim miejscu realizacji inwestycji fermy drobiu Mielęcin II, w analizie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza uwzględniono również oddziaływanie skumulowane z tym obiektem. Z uwagi na rodzaj emitowanych zanieczyszczeń, kumulację odniesiono jedynie do pyłu oraz amoniaku, który emitowany jest zarówno podczas produkcji zwierzęcej, jak i planowanego przetwarzania odpadów. Jak wskazano w raporcie, emisję obliczono z następujących elementów: kogenerator oraz pochodnia, biofiltr, system wentylacji pomieszczeń inwentarskich, silosy paszowe, agregat prądotwórczy, emisja z ruchu pojazdów. Z analizy przeprowadzonej w programie Operat FB wynika, że poza pyłem PM-10 oraz amoniakiem stężenia emitowanych substancji będą bardzo niskie, ponieważ nie przekraczają 10% wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów wykazały przekroczenia stężeń pyłu PM-10 oraz amoniaku, lecz częstość tych przekroczeń mieści się w dopuszczalnych normach. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie wraz z istniejącą w sąsiedztwie fermą drobiu, nie wypłynie negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego w analizowanym obszarze. Jak wskazano w raporcie, dodatkowym atutem planowanej inwestycji będzie wykorzystanie ciepła wyprodukowanego w kogeneratorze w celu ogrzewania pobliskiej fermy, dzięki czemu zastąpione w pełni lub w znaczącej części zostanie obecne ogrzewanie gazowe pochodzące z biomasy.
	Jak wynika z zakresu przedsięwzięcia, głównie z uwagi na konieczność dostarczenia substratów do planowanego procesu i ich magazynowania na terenie instalacji należy spodziewać się emisji substancji odorogennych z terenu przedsięwzięcia. Nie można całkowicie wyeliminować oddziaływań odorowych chociażby z uwagi na konieczność transportu substratów do procesu/masy pofermentacyjnej, czy też dozowania substratów do procesu. Odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wynika to przede wszystkim z destrukcyjnego oddziaływania na psychikę człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczy i gardła. Odczucia zapachowe są bardzo często subiektywne. Takie samo stężenie zapachu może wywołać u różnych odbiorców odmienne wrażenie dyskomfortu z powodu różnej oceny źródła zapachu, wrażliwości oraz stopnia aktywności. W związku z powyższym, z uwagi na pobliską zabudowę miejscowości (w odległości ok. 80 m) należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi. Wobec tego, w celu przeciwdziałania uciążliwości odorowej mogącej pojawić się na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie poniższych rozwiązań. Instalację zlokalizowano bezpośrednio przy istniejącej fermie, z której będzie pozyskiwany główny surowiec do produkcji biogazu tj. pomiot kurzy, co ograniczy emisję gazów i pyłów, w tym uciążliwość odorową, która mogłaby zaistnieć w przypadku konieczności dostarczania surowca z innych źródeł. Wskazano również, że z uwagi na fakt, że Inwestor prowadzi działalność rolniczą, będzie mógł wykorzystywać biomasę z własnych pól, wytworzoną we własnym gospodarstwie rolniczym lub też wykorzystywać biomasę pochodzącą od okolicznych rolników. Ponadto Inwestor będzie mógł wykorzystywać odpady powstające we własnym gospodarstwie rolnym lub powstające w pobliskich zakładach rolno-spożywczych. Przewidziano również rozwiązania mające na celu zminimalizowanie emisji substancji odorogennych z silosów magazynowych (biomasa, pomiot kurzy), czy też silosu na frakcję stałą pofermentu - odcieki wraz z wodami odpadowymi z powierzchni silosów będą kierowane do zbiornika wstępnego skąd systematycznie będą kierowane do procesu fermentacji, a dodatkowo poszczególne zbiorniki czy też miejsca magazynowania odpadów/pofermentu będą przykrywane. W ocenie tut. organu niezbędne jest również zastosowanie zwartego pasa zieleni ochronnej. Pas zieleni powinien zostać zrealizowany w formie zwartych układów, z udziałem nasadzeń dużych grup krzewów i drzew, jedno- lub wielogatunkowych. Każdy pas zieleni powinien nawiązywać strukturą gatunkową do łączonych przez nią biocenoz i składać się z gatunków drzew i krzewów charakteryzujących się wytrzymałością na działanie wiatru, mrozu oraz zanieczyszczeń chemicznych.
Na etapie budowy wykonanie zaplanowanych prac przy wykorzystaniu niezbędnych maszyn budowlanych oraz narzędzi montażowych, jak również wykorzystanie środków transportu, będzie skutkowało emisją hałasu do środowiska. W raporcie wskazano, że na placu budowy przewiduje się wykorzystanie ciężkiego sprzętu tj. spychacze, ładowarki, koparki oraz ruchu pojazdów ciężarowych. Maszyny budowlane emitują hałas o wysokiej mocy akustycznej tj. na poziomie 87 - 92 dB dla koparek i spychaczy oraz 87 dB dla samochodów ciężarowych. Emisja ta będzie związana głównie z budową zbiorników procesowych. Pozostałe urządzenia biofiltr i kogenerator, systemy oczyszczania biogazu są gotowymi lub kontenerowymi rozwiązaniami i wymagają jedynie montażu i przyłączy. Jak wynika z istniejących uwarunkowań najbliższe tereny chronione akustycznie to zabudowa m. Mielęcin znajdująca się w odległości ok. 80 m od miejsca realizacji inwestycji. W związku z powyższym, w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej dla okolicznych mieszkańców, prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dnia, z ograniczeniem wykonywania głośnych prac w godzinach wieczornych tj. od 18 do 22 oraz stosować maszyny wyłącznie sprawne technicznie, zgodne z wymogami ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu do środowiska będą: ruch pojazdów związany z dostawą substratów do biogazowni - pojazdy dostarczające biomasę (transport będzie odbywać się wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 do 22:00 założono, że dostawy będą odbywały się 313 dni robocze w roku), ruch pojazdów odbierających masę pofermentacyjną w celu jej wykorzystania do celów nawozowych na polach (proces odzysku RIO) - ruch występujący okresowo do trzech razy w roku trwający wówczas od 2 do 3 tygodni, ruch pojazdów na terenie instalacji (transport wewnętrzny) tj. załadunek surowców (ładowarka przewożąca biomasę z silosów do dozowników substratów stałych, ładowarka przewożąca obornik kurzy z silosu do dozowników substratów stałych, ładowarka przewożąca frakcję stałą masy pofermentacyjnej ze stacji separacji do dedykowanego silosu); urządzenia pracujące w procesie postawania biogazu; silniki bloku elektroenergetycznego, napędy mieszadeł, pompownie, dozowniki, moduły schładzania biogazu. Na potrzeby przedsięwzięcia przeprowadzono analizę akustyczną, w której określono 24 punkty pomiarowe na najbliższych terenach chronionych, tj. P-l - teren wykorzystywany jako tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego na działce o nr ewid. 33/8 obręb Mielęcin, P-2 -teren wykorzystywany jako tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego na działce o nr ewid. 41/15 obręb Mielęcin, dla których dopuszczalne poziomy hałasu określono na poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Jak wskazano w raporcie, w ocenie wpływu inwestycji na środowisko akustyczne wzięto pod uwagę 219 emitorów punktowych oraz 2 emitory kubaturowe, natomiast przy uwzględnieniu hałasu związanego z ruchem pojazdów uwzględniono 8 źródeł punktowych odpowiadających miejscom startu i hamowania pojazdów oraz 20 źródeł liniowych odpowiadających trasom, po których na terenie zakładu poruszają się pojazdy. Dokonując analizy akustycznej rozważono wariant najmniej korzystny, czyli równoczesny czas dostaw wszystkich rodzajów surowców oraz wywóz masy pofermentacyjnej. Ruch pojazdów odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia. Obliczenia wykonano zarówno dla pory dnia jak i pory nocy. Jak wskazują wyniki analizy, w porze nocy zasięg izofony 45 dB wykracza znacznie poza teren inwestycji, jednak nie dochodzi do najbliższych terenów chronionych akustycznie. W porze dnia zasięg izofony 55 dB tylko nieznacznie wykracza poza granice terenu zakładu i również nie dochodzi do najbliższych terenów chronionych. W wyznaczonych punktach pomiarowych obliczenia wskazują na utrzymanie w P-l poziomu 40,03 dB w porze dnia i 37,7 dB w porze nocy, w P-2 poziomu 38,4 dB w porze dnia i w porze nocy 37,7 dB co jednoznacznie świadczy o braku przekroczenia standardów jakości środowiska w tym zakresie. Niemniej, aby ograniczyć emisję z terenu zakładu przewidziano następujące działania: większość nowoprojektowanych obiektów wytwarzających hałas zostanie umieszczonych wewnątrz obiektów budowlanych lub w dźwiękochłonnych kontenerach, wykorzystywane będą sprawne technicznie pojazdy i urządzenia, które spełniają normy emisji hałasu do otoczenia; ruch pojazdów wewnątrz instalacji dostosowany zostanie do godzin i tras minimalizujących liczbę osób narażonych.
Przedsięwzięcie wiąże się również z oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia woda niezbędna będzie głównie do planowanego procesu technologicznego, jak również do celów socjalnych. Jak wskazano w raporcie, inwestor przewidział oszczędne zużycie wody do procesów technologicznych biogazowni poprzez: ponowne wykorzystanie do rozcieńczenia substratu pofermentu, zawracanie wszelkich odcieków technologicznych do procesu, przechwytywanie i wykorzystywanie odcieków pochodzących z silosów magazynowych do procesów, zastępowanie biomasy typu kiszonką lub inną biomasą np. wysłodkami lub odpadami roślinnymi o większym stopniu uwodnienia. Wskazano, że dzięki tym zabiegom ograniczona zostanie dostawa wody do celów technologicznych do maks. 21000 m3/rok. Obsługa biogazowni to ok. 2-3 osoby, w związku z tym zużycie wody na cele socjalne nie powinno przekroczyć ok. 55 m3/rok. Jak wskazano w raporcie, inwestor ma możliwość korzystania zarówno z wody z sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z dostawcą wody lub dokonywać poboru wody z zakładowego ujęcia wody podziemnej, jeśli nie uzyska warunków przyłączeniowych do sieci. Z raportu wynika, że inwestor przewidział oszczędne zużycie wody do procesów technologicznych, niemniej wyniesie ono maks. 21000 m3/rok. Ilość wody niezbędna do zaopatrzenia instalacji mogłaby spowodować zakłócenia w dostawie wody dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w sezonie letnim, tym bardziej że w m. Mielęcin planuje się dwie tożsame instalacje o tak wielkim poborze wody, a dodatkowo również fermy drobiu inwestora pobierają wodę z gminnej sieci wodociągowej. 
	Projektowana instalacja wiąże się również z odprowadzaniem ścieków. Przewidziano, że ścieki bytowe (związane wyłącznie z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników obsługujących biogazownię) odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Zewnętrzne silosy na biomasę i substraty zostaną wyposażone w system przechwytywania odcieków i jego zawracania do procesów fermentacji. Będą one stanowiły uzupełnienie wody niezbędnej do procesu fermentacji. Punkt odbioru pofermentu i budynek separacji również zostaną wyposażone w system przechwytywania odcieków i ich zawracania do zbiorników magazynowych. Wody opadowe i roztopowe z placów, dróg i ciągów komunikacyjnych zostaną ujęte w system kanalizacji deszczowej, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych zintegrowany z piaskownikiem, a następnie będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego będą przekazywane na pobliską oczyszczalnię ścieków Czyste wody opadowe z: powierzchni dachów budynku techniczno-socjalnego, garażu z magazynem materiałów eksploatacyjnych, a także budowli tj. zadaszonych i szczelnych zbiorników posadowionych na zewnątrz oraz z obiektów takich jak: zbiorniki fermentacyjne, zbiornik fermentacji wtórnej, kontenerowy system oczyszczania i osuszania biogazu, kontener z modułem kogeneracyjnym, trafostacja, budynek przepompowni, zbiornik magazynowy pofermentu oraz z terenów biologicznie czynnych odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.
Przygotowanie terenu pod inwestycję, wykonanie prac budowlanych oraz montażowych wiązało się będzie z powstaniem pewnego rodzaju odpadów. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą typowe odpady budowlane oraz pozostałości po montażu poszczególnych elementów instalacji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje odpadów: 15 01 01 opakowania papieru i tektury, 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 opakowania z metali, 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 04 05 żelazo i stal, 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10, 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane odpady gromadzone będą w sposób selektywny, przy czym magazynowanie odpadów niebezpiecznych prowadzone będzie w sposób ograniczający zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego (w odpowiednich pojemnikach). Ponadto kontrolowana będzie ilość i rodzaj powstających odpadów, które do dalszego odzysku lub unieszkodliwienia przekazywane będą wyłącznie uprawnionym odbiorcom.
Jednym z głównym substratów do procesu będzie obornik (pomiot kurzy) dostarczany z fermy chowu drobiu „Mielęcin II”, zlokalizowanej na tej samej działce co planowana biogazownia w ilości ok. 7500 Mg/rok. Szacunkowa ilość substratów stanowiących biomasę tj. zielonki/kiszonki roślin energetycznych, pozostałości przetwórstwa rolno-spożywczego typu wysłodki, wytłoki owocowo-warzywne jak również odpady biodegradowalne to ok. 20000 - 25000 Mg/rok (w zależności od uwodnienia substratów). Jak wskazano w raporcie, w instalacji przewiduje się przetwarzanie odpadów w procesie R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), zatem planowana instalacja to obiekt, który ma służyć zagospodarowaniu odpadów. Przewidziano przetwarzanie następujących rodzajów odpadów: odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao).
Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego, trzęsień ziemi, ruchów masowych ziemi (osuwiskami). Stabilny klimat obszaru daje podstawę do stwierdzenia, że prawdopodobieństwo wstąpienia na tym terenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak: huraganowe wiatry, opady śniegu i nawalne deszcze jest niewielkie. W związku z powyższym ryzyko katastrofy naturalnej jest również mało prawdopodobne. Przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska. Zmiany klimatu, w tym wystąpienie wysokich czy też niskich temperatur nie wpłyną na jego działalność. Funkcjonowanie biogazowni rolniczej będzie miało pozytywny wpływ na klimat, gdyż produkcja biogazu pozwoli zaspokoić część rynkowego zapotrzebowania na inne paliwa gazowe (gaz ziemny, gaz LPG), będąc przy tym mniej szkodliwe dla środowiska ze względu na brak konieczności eksploatacji i rafinacji surowców kopalnych, będących procesami powodującymi dodatkową emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Planowana instalacja nie zalicza się do przedsięwzięć, które mogą stworzyć ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Natomiast sytuacjami awaryjnymi, jakie mogą wystąpić na terenie biogazowni są: pożar związany z rozszczelnieniem instalacji gazu, nieszczelność zbiorników fermentacyjnych, rozszczelnienie instalacji do tłoczenia substratów i pofermentu. W odniesieniu do każdej z potencjalnie mogących wystąpić sytuacji awaryjnych, inwestor przewidział podjęcie stosownych działań, aby wyeliminować/zminimalizować ryzyko zagrożenia dla środowiska. Ryzyko zagrożenia pożarowego ograniczone zostanie m.in. poprzez: wyposażenie każdego zbiornika do gromadzenia gazu, pomieszczenia agregatu, pompowni gazu w czujniki ciśnienia gazu; wyposażenie pracowników w osobiste przenośne detektory wykrywające metan w otoczeniu, co umożliwia im na bieżąco kontrolę elementów nie wyposażonych w czujniki; wyposażenie zbiorników w wizjery, wizja lokalna obiektów odbywa się nie rzadziej niż raz na dobę z odnotowaniem w książkach obiektów biogazowni oraz notatniku operatora ewentualnych nieprawidłowości działania obiektów/urządzeń/sieci wentylację mechaniczną pomieszczeń biogazowni; wyposażenie w stałe urządzenia gaśnicze; wyposażenie w sygnalizację alarmu pożaru; wyposażenie w instalację odgromową; wyposażenie w instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi. W celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska związanego z rozszczelnieniem instalacji do tłoczenia substratów i pofermentu lub nieszczelności zbiorników fermentacyjnych przewidziano: zamontowanie czujników przepływu i ciśnienia cieczy w rurociągach tłocznych; wyposażenie zbiorników w czujniki poziomu wypełnienia; wszystkie zbiorniki zaprojektowano tak aby było możliwe szybkie awaryjne wypompowanie ich zawartości do innego zbiornika do czasu ich naprawy.
W prowadzonym postępowaniu tut. organ przeanalizował również oddziaływania o charakterze skumulowanym. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzona jest ferma drobiu (Mielęcin II), która będzie powiązana technologicznie z planowaną inwestycją. Dodatkowo, w odległości ok. 500 m znajduje się kolejna ferma drobiu (Mielęcin I), jak również planowana jest analogiczna biogazownia. Oceniając oddziaływania w tym zakresie przeprowadzono stosowne analizy w zakresie emisji hałasu do środowiska i zanieczyszczeń do powietrza, uwzględniając zarówno emisje z planowanej instalacji, jak i istniejącej fermy drobiu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w odniesieniu do obu rodzajów emisji. Funkcjonowanie obu przedsięwzięć nie wpłynie również negatywnie na środowisko przyrodnicze, przedsięwzięcia znajdują się na gruntach przekształconych antropogenicznie w wyniku działalności rolniczej, wobec czego nie dojdzie do utraty cennych wartości przyrodniczych.
	Przedłożone na etapie przedmiotowego postępowania administracyjnego informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, a także dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające jednocześnie realizację inwestycji oraz zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Mając zatem powyższe na uwadze, tutejszy organ uznał, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.
	Przeprowadzona analiza i ocena lokalizacji oraz skali planowanego przedsięwzięcia, dokonana w oparciu o zgromadzone dokumenty i obowiązujące przepisy pozwala stwierdzić, iż przy zastosowaniu określonych w niniejszej decyzji warunków korzystania ze środowiska, mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, zachowana zostanie należyta dbałość o środowisko oraz bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia.
Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.
Integralną część niniejszej decyzji stanowi Załącznik Nr l zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.).
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