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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. Instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, inwerterów fotowoltaicznych, wolnostojących kontenerowych stacji transformatorowych, połączeń kablowych, układów pomiarowo- kontrolnych, układów pomiarowo-rozliczeniowych i innych elementów niezbędnych do funkcjonowania instalacji. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony i oświetlony. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi około 15,3 ha, z czego na potrzeby przedsięwzięcia planuje się zagospodarować około 14 ha. 
Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się:
- wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcie wsporcze z panelami fotowoltaicznymi w ilości do 60 000 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW,
- ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych,
- podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
- przekształtnik DC/AC (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, umiejscowione na konstrukcjach wsporczych lub w budynkach stacji kontenerowych (do 15 na 1 MW)
- rozdzielnice polowe niskiego napięcia nn,
- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn ( do 1 szt. na 1 MW),
- instalacja solarna prądu stałego,
- trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczenia/ odbioru energii elektrycznej,
- układy pomiarowo-kontrolne za zaciskach systemu,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- instalacja dozoru i monitoringu,
- inne niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej,
- ogrodzenie o wysokości do ok. 2,5 m,
- oświetlenie terenu o wysokości do ok. 4 m.
Powierzchnia między rzędami paneli pozostanie nieprzekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia i pozostanie biologicznie czynna.
Moduły fotowoltaiczne to urządzenia, w których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną. Uzyskiwana w ten sposób energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej lub/i przyłączona będzie bezpośrednio do odbiorcy końcowego.
Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej szacuje się na okres 25-30 lat.
 
                                                                                                            z u p . Wójta 
                                                                                                        Ryszard Przywarty
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