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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych 
o mocy do 36 MW. Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie do około 41,9 ha. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach inwestycyjnych o nr ewid. 537, 539/6, 524/10 obręb Granowo gmina Krzęcin. Całkowita powierzchnia wskazanych działek wynosi około 68,93 ha, natomiast teren inwestycyjny przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną zajmie powierzchnię do ok. 41,9 ha. W ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działek towarzyszących o nr ewid. 530/2, 529/15, 523, 528, 538, 539/2, 413 obręb Granowo w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego pomiędzy elementami farmy fotowoltaicznej zlokalizowanymi na poszczególnych działkach inwestycyjnych. Powierzchnia działek towarzyszących, przez które możliwe jest zrealizowanie przejścia podziemnymi liniami kablowymi wyniesie do około 2,2 ha. Podziemne linie kablowe realizowane będą metodą przewiertu lub przecisku sterowanego. Dokładny rodzaj i rozmieszczenie elementów towarzyszących zostanie wskazany na etapie projektowym. Inwestor dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoły, których sumaryczna moc nie będzie większa niż 36 MW. W ramach realizacji inwestycji planuje się montaż paneli fotowoltaicznych, (w zależności od warunków technicznych i przyłączeniowych dopuszcza się wykorzystanie paneli montowanych na stałych konstrukcjach, paneli bifacialnych ( obustronnych) lub paneli wraz z systemem nadążnym (trackerami), montaż wolnostojących magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub zintegrowanych z stacjami transformatorowymi, montaż inwerterów, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, budowę placów manewrowo-serwisowych, budowę dróg wewnętrznych, budowę ogrodzenia, montaż infrastruktury odgromowej i telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni, realizację niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
	Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery w prąd zmienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Obecnie inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do linii średniego/ wysokiego napięcia. Drugą z możliwości jest przyłączenie inwestycji do najbliższej stacji GPZ ( Główny Punt Zasilania). Szczegółowa koncepcja przyłącza zostanie opracowana na dalszym etapie prac nad projektem. Przyłącze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję lokalizacyjną.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana będzie w odległości około 200 m na zachód od planowanej inwestycji. Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na gruntach ornych z intensywnie prowadzoną gospodarką rolną. Po wybudowaniu farmy fotowoltaicznej cały teren inwestycyjny zostanie ogrodzony. Na ogrodzeniu zostanie założony monitoring wizyjny. Na terenie obejmującym budowę elektrowni fotowoltaicznej zostanie zamontowanych ok. 180 000 szt. paneli fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne, zostaną zamontowane na specjalnej konstrukcji montażowej. Składa się ona z ram pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących przytwierdzanych do podłoża, szczegółowy sposób posadowienia stołów montażowych zostanie sprecyzowany w fazie projektowania. Do tak zainstalowanych słupów przymocowane zostaną odpowiednie elementy konstrukcyjne, na których to z kolei zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Na konstrukcji montażowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie zamontowane zostaną również inwentery w ilości do 360 szt. Planuje się również wykonanie podziemnej linii kablowej pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem przyłączenia do sieci, które dokładnie zostanie określone na etapie projektowania.
Na etapie budowy przedsięwzięcia, może wystąpić oddziaływanie na zdrowie ludzi w związku z przewidywanym w tym okresie występowaniem ograniczonych emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także emisją hałasu, których źródłem  będą maszyny budowlane i środki transportu wykorzystywane przy pracach realizacyjnych. Oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe. Ma charakter lokalny i ustąpi po zakończeniu robót. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, można uznać, że etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku oraz że nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi. Odziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie i jakość życia ludzi będzie miało miejsce na etapie budowy w wyniku transportu samochodami: materiałów niezbędnych do montażu farmy fotowoltaicznej oraz ludzi świadczących usługi montażowe. Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego tj. zamieszczenie atmosfery, hałas oraz zagrożenie wypadkowe będą ograniczone przestrzennie i czasowo. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisko oraz nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia bardzo niski poziom hałasu dochodzić będzie od stacji transformatorowych. Maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego urządzenia wynosić będzie ok. 76 dB. Inwestor w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko planuje zastosować stacje transformatorowe umieszczone w budynku lub kontenerze. Zaletą takich stacji jest skondensowanie jednostek transformatorowych dużej mocy na małej powierzchni zabudowy. Wszelkie decyzje techniczne zostaną podjęte na etapie projektowania obiektu.  
             W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
- montaż paneli fotowoltaicznych- w zależności od uzyskanych warunków technicznych i przyłączeniowych inwestycja może być zrealizowana w różnych technologiach,
- montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych,
- opcjonalnie montaż wolnostojących magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub zintegrowanych ze stacjami transformatorowymi,
- montaż inwerterów,
- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
- budowa placów manewrowo-serwisowych,
- budowa dróg wewnętrznych,
- budowa ogrodzenia,
- montaż infrastruktury odgromowej i telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór  eksploatacyjne elektrowni,                                                                                                                   
- realizacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 
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