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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Planowana inwestycja będzie polegała na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Krzęcin CP” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce o nr 127/5 w obrębie Nowy Klukom oraz na działkach o nr 8/2, 9, 17 i 18 w obrębie Słonice ( gmina Krzęcin, powiat choszczeński). Powierzchnia całkowita wskazanych działek wynosi 29,2402 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie 
do ok. 20,9 ha, które stanowią grunty rolne. W ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działki towarzyszącej o nr ewid. 130 obręb Nowy Klukom oraz działek o nr ewid 55, 59 obręb Słonice, gmina Krzęcin w celu realizacji połączenia elektromagnetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy elementami farmy fotowoltaicznej zlokalizowanymi na poszczególnych działkach inwestycyjnych. Powierzchnia działek towarzyszących, przez które możliwe jest zrealizowanie przejścia podziemnymi linami kablowymi wyniesie do około 1,1 ha. Dokładny rodzaj i rozmieszczenie elementów towarzyszących zostanie wskazany na późniejszym etapie projektowym. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoły, których sumaryczna moc nie będzie większa niż 20 MW. 
Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych 
oraz na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Mała Ina od źródeł do Kanału Pomietów wraz z Kanałem Pomietów i na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Stobnica.
Instalacja fotowoltaiczna będzie składała się z następujących elementów:
- panele fotowoltaiczne – moduł jednostronny lub dwustronny tzw. bifacialny z możliwością zamontowania systemu trackerów jako konstrukcji, która pozwala instalacji fotowoltaicznej śledzić ruch słońca i ustawiać się do niego w optymalnym położeniu,
- stacje transformatorowe,
- opcjonalnie magazyny energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
- inwertery,
- podziemne linie energetyczne,
- place manewrowo-serwisowe,
- drogi wewnętrzne,
- ogrodzenie,
- infrastruktura odgromowa i telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny elektrowni,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budowa i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.
W ramach inwestycji planuje się prowadzić krótkie drogi dojazdowe, wykonane m.in. z kruszyna np. żwiru, które umożliwia dojazd do stacji transformatorowych i innych elementów farmy fotowoltaicznej. Planuje się też wykonanie niewielkich placów manewrowych o analogicznej nawierzchni.
	Wytwarzanie przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery w prąd zmienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Obecnie inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do linii średniego/wysokiego napięcia. Drugą z możliwości jest przyłączenie inwestycji do najbliższej stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania). Szczegółowa koncepcja przyłącza zostanie opracowana na dalszym etapie prac nad projektem. Przyłącze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję lokalizacyjną. 
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