


PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
dotyczący konserwacji zachowawczej i prac zabezpieczających zabytki ruchome i elementy drewniane wyposażenia  i konstrukcji drewnianej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie.

Nr rejestru zabytków : A- 216

Właściciel: 
Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie
73-231 KRZĘCIN ul. Niepodległości 7, tel. kom. +48 783 309 897
Gmina: Krzęcin
[bookmark: _GoBack]Powiat: Choszczeński
Ks. Admin. kan. Mgr Krzysztof Kontek

Historia zabytku i opis:  
Obecna, neogotycka świątynia została wzniesiona w 1910 roku (która to data dawniej znajdowała się na metalowej chorągiewce na dachu). Do nowego kościoła zostały przeniesione niektóre stare elementy wyposażenia: barokowy ołtarz, dzwony z 1681 i 1773 roku, trzy herbowe witrażyki z 1690 roku (czwarty został sprowadzony w 1928 roku do muzeum w Choszcznie). Prawie jednocześnie z budową zostało wykonane nowe wyposażenie wnętrza (organy zbudowane zostały przez firmę Gruneberg ze Szczecina już w 1910 roku). Po zakończeniu II wojny światowej świątynia została przejęta został przez katolików i poświęcona w dniu 23 grudnia 1945 roku. W dniu 11 września 1960 roku erygowana została parafia rzymskokatolicka w Krzęcinie, do której należy siedem wsi. Po zakończeniu wojny wygląd budowli i jej wnętrza z wyposażeniem zasadniczo się nie zmienił. W pierwszych latach po wojnie zaginął obraz „Ukrzyżowanie” z ołtarza głównego i później został zastąpiony nowym malowidłem o tej samej tematyce. W 1998 roku w prezbiterium zostały zamontowane nowe witraże, w 2000 roku w środkowym oknie ściany północnej został zamontowany nowy witraż z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, natomiast stary witraż herbowy został zdjęty i przeniesiony na plebanię. Ołtarz, dzwon i witrażyki herbowe są najstarszymi i najcenniejszymi zabytkami w świątyni zachowanymi do dnia dzisiejszego




Opis stanu zachowania zabytku: Budynek kościóła zachowany w dobrym stanie. Elewacje wymagają prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z wykonaniem drenażu budynku w celu ustabilizowania i odprowadzenia wód gruntowych i opadowych.
Elementy drewniane kościoła bardzo mocno porażone atakiem drewnojadów w całej kubaturze budynku: drewnianej konstrukcji więźby dachowej ,stropu  wraz z drewnianym elementami  stolarki użytkowej oraz drewnianymi elementami wyposażenia, w tym zabytkami ruchomymi wpisanymi do rejestru: ołtarza, empory muzycznej.

Wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań.
Prace wykonane w poniższym programie mają na celu powstrzymanie dalszej degradacji drewnianej substancji zabytkowej kościoła z wieżą – jego części konstrukcyjnej ,użytkowej jak i dekoracyjnej oraz  wyposażenia kościoła, wykonanego z drewna, w tym ołtarza, ambony i empory .
Użyte materiały i metody powstrzymają atak mikrobiologiczny drewnojadów jak i zabezpieczą zachowawczo i prewencyjnie przed kolejnym atakiem mikrobiologicznym. Prace przyczynią się w istotnej części na wykonanie planowanych dalszych działań konserwatorskich i restauratorskich szczególnie w zabytkowym wystroju kościoła oraz prac remontowych.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH


I. [bookmark: _Hlk118721179]DEZYNSEKCJA KOŚCIOŁA Z WIEŻĄ ORAZ DREWNIANEGO WYPOSAŻENIA WNĘTRZA – METODĄ CHEMICZNĄ POPRZEZ FUMIGACJĘ PRZY UŻYCIU FOSFORKU GLINU (QUICKPHOS PELLETS 56 GE). 
 
1. Przygotowanie zabytku do zabiegu dezynsekcji metodą gazowania:

· Oznakowanie terenu wokół kościoła i wieży poprzez umieszczeniem tablic informacyjnych. 
· Przygotowanie budynku do zabiegu poprzez usunięcie lub zabezpieczenie ostrych krawędzi, wystających (ostrych) elementów mogących uszkodzić folię.
· Uszczelnienie kościoła i wieży kościelnej  poprzez nakrycie folią wysocegazoszczelną (l mg PH3 / m2 / dzień) i zabezpieczenie foli poprzez obciążenie ziemią i odpowiednimi ciężarkami.
· Uszczelnienie otworów okiennych od strony wewnętrznej kościoła.
· Sprawdzenie szczelności wykonanego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie  zabytku przed wstępem nieupoważnionych osób:

· Zamknięcie wszystkich drzwi na klucz.
· Oznaczenie ze wszystkich stron kościoła tablicami lub naklejkami ostrzegawczymi.
· Zaklejenie naklejkami ostrzegawczymi zamków.
· Ogrodzenie zabytku taśmą ostrzegawczą.

3. Wykonie zabiegu dezynsekcji metodą gazową:

· Sprawdzenie wilgotności powietrza poprzez pomiar hydrometrem. W przypadku zbyt małej wilgotności spryskanie podłogi wodą.
· Rozłożenie odpowiedniej ilości ponumerowanych tacek w każdym pomieszczeniu.
· Sprawdzenie temperatury wewnątrz i na zewnątrz kościoła (pomiar 
termometrem).
· Rozłożenie na każdej z tacek odpowiedniej ilości dostosowanej do kubatury kościoła paletek zawierających fosforek glinu (Quickphos Pellets 56 GE).
· Pozostawienie kościoła w stanie uszczelnionym przez okres 7-9 dni w zależności od temperatury powietrza.

4. Rozszczelnienie i wietrzenie wnętrza kościoła:

· Usunięcie nalepek ostrzegawczych.
· Zebranie wszystkich tacek z tlenkiem glinu (zgodnie z numeracją).
· Usunięcie folii gazoszczelnej i materiałów służących do uszczelnienia zabytku.
· Wietrzenie wnętrz poprzez otworzenie wszystkich otworów okiennych, drzwiowych i innych. Uruchomienie w wnętrzu wentylatorów wymuszających ruch powietrza.
· Usunięcie taśm ostrzegawczych. Sprzątnięcie wszelkich pozostałości po zabiegu.




II. DEZYNSEKCJA KOŚCIOŁA I WIEŻY (ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH,  i ODESKOWANIA) ORAZ DREWNIANEGO WYPOSAŻENIA, W TYM: OŁTARZA, AMBONY, EMPORY– METODĄ CHEMICZNĄ POPRZEZ IMPREGNACJĘ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM  XIREIN  ORAZ ŚRODKIEM P-POŻ FOBOS MP4(ELEMENTY KOSTRUKCJNE WIĘŹBY,STROPU I WIEŻY KOŚCIOŁA.

A. kościół i wieża – dezynsekcja środkiem owadobójczym Xirein 
1. dezynsekcja drewna poprzez natrysk, dotycząca  elementów konstrukcyjnych kościoła i wieży kościelnej (w tym belek i desek stropu, więźby dachowej, podłogi od strony strychu, empory muzycznej) oraz wnętrza wieży.
2. dezynsekcja drewna poprzez pędzlowanie, dotycząca  elementów konstrukcyjnych kościoła i wieży kościelnej (w tym belek i desek stropu, więźby dachowej, podłogi od strony strychu, empory muzycznej) oraz wieży– środkiem owadobójczym  
Belki stropu i konstrukcja niepolichromowana empory - wykonanie impregnacji przez pędzlowanie i założenie foli na okres 30 dni. Po upływie tego czasu powtórne wykonanie zabiegu impregnacji przez pędzlowanie belek. 

3. dezynsekcja drewna poprzez iniekcję do otworów po owadach z zastosowaniem strzykawki medycznej (w  świeżych otworach w precyzyjnym nasączaniu przy powierzchniach polichromowanych), dotycząca stropu kościoła oraz części konstrukcyjnej empory muzycznej.

B. drewniane elementy wyposażenia wnętrza kościoła, w tym: ołtarz, ambona parapet empory – dezynsekcja  środkiem owadobójczym Xirein

1. Ołtarz, ambona, parapet empory muzycznej 
a. dezynsekcja poprzez pędzlowanie od odwrocia i wszystkich powierzchni niepolichromowanych.
b. dezynsekcja poprzez iniekcję do otworów po owadach, dotycząca powierzchni zdobionych, polichromowanych – iniekcja z zastosowaniem    strzykawki medycznej (w  świeżych otworach w precyzyjnym nasączaniu przy   powierzchniach polichromowanych)..

2. Ławki, siedziska i inne elementy drewnianego wyposażenia
a. dezynsekcja  przez pędzlowanie – od odwrocia i powierzchni niepolichromowanych.

III. Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów i prac konserwatorskich.


Opr. Ks. mgr Marek Cześnin
UMK Toruń nr dyp. 2344

Szczecin 2023 r.







