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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę do 34 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 34 MW. Przedmiotowa inwestycja ma powstać na działkach nr 12/1 i 13/1 w obrębie Słonice w gminie Krzęcin.
Podczas realizacji planowanej inwestycji dopuszcza się jej etapowanie. W przypadku przedmiotowej inwestycji możliwa jest jej realizacja w maksymalnie 34 etapach. Przy czym zaznacza się, iż każdy etap może mieć różną moc. Sumaryczna moc realizowanych części nie przekroczy 34 MW.
Fary fotowoltaiczne składać się będą z następujących elementów:
- paneli fotowoltaicznych,
- dróg wewnętrznych,
- infrastruktury naziemnej i podziemnej,
- linii kablowych energetyczno-światłowodowych,
- przyłącza elektroenergetycznego,
- stacji transformatorowych,
- magazynów energii,
- inwerterów,
- innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw.
Niezbędna infrastruktura techniczna:
- Inwertery- urządzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod panelami, bądź konstrukcji niezalenej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli. Przybliżone wymiary ok. 1 m x 1.
- Okablowanie po stronie DC- pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie prowadzone w korytach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi, bądź umieszczone w gruncie. Okablowanie zostanie wykonane kablami- dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych.
- Okablowanie po stronie AC- pomiędzy inwerterami a stacją transformatorową. Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi.
- Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe.
- Magazyn mocy- zespół baterii znajdujących się w niewielkim budynku- kontenerze o wysokości do 5 m. Wewnątrz oprócz zespołu baterii, który może magazynować energię wyprodukowaną przez instalację jest niewielki transformator, a także urządzenia dostosowujące parametry wychodzącego prądu do tego w systemie elektroenergetycznym. Magazyny mocy nie są trwale związane z gruntem. Znajdować się będą na terenie inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie bądź bliskim sąsiedztwie stacji transformatorowych.
Całkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do 50 m2, co w przypadku planowanych farm o łącznej mocy do 34 MW daje do ok. 1700 m2.
Obszar przedmiotowej inwestycji przeznaczony pod farmy fotowoltaiczne w chwili obecnej stanowi teren upraw rolnych. Na potrzeby realizacji inwestycji możliwe jest zagospodarowanie całej powierzchni działek nr 13/1 oraz 12/1. Podczas realizacji inwestycji nie planuje się montowania stacji transformatorowych, magazynów energii oraz paneli fotowoltaicznych na gruntach III klasy, dopuszcza się natomiast lokalizację infrastruktury technicznej podziemnej. Na części działki nr 12/1 zgodnie z ewidencją znajdują się grunty rolne zabudowane. Według stanu faktycznego na terenie działki nie znajduje się zabudowa zagrodowa, na tym obszarze teren jest zadrzewiony i zakrzewiony.
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