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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
	Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 403/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin. Niniejsza elektrownia po przyłączeniu do krajowego systemu energetycznego KSE będzie produkowała i wprowadzała do sieci energię elektryczną pochodzącą ze źródła odnawialnego. Odległość do najbliższej zabudowy przeznaczonej na cele mieszkaniowe wynosi ok. 170 m w kierunku południowym ok. 200 m w kierunku wschodnim.
Inwestycja będzie polegała na realizacji:
1) Konstrukcji wolnostojących do ziemi służących do montażu paneli fotowoltaicznych na powierzchni ok. 12,0 ha,
2) panele fotowoltaicznej w ilości do 25 000 szt. o mocy do 900 Wp każdy,
3) inwertery w ilości do 120 szt,
4) kable energetyczne,
5) kontenerowe stacje transformatorowe nn/Sn z magazynem energii elektrycznej w ilości do 5 szt,
6) przyłącza elektroenergetyczne średniego napięcia,
7) drogi dojazdowe wraz z placami serwisowymi,
8) ogrodzenie instalacji,
9) monitoring instalacji. 

Odległość do najbliższej zabudowy przeznaczonej na cele mieszkaniowe wynosi ok. 170 m w kierunku południowym- ok. 200 m w kierunku wschodnim.
Wszystkie prace prowadzone będą na terenie działki wyznaczonej pod projektowaną elektrownię słoneczną. W czasie realizacji obiektu mogą wystąpić drobne uciążliwości związane z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprzętu transportowego i budowlanego. Główny transport sprzętu, ludzi oraz elementów wykorzystywanych w ramach przedsięwzięcia, odbywał się będzie istniejącymi drogami. Wszystkie elementy wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi, jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych odpadów. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia na terenie inwestycji.
	Prowadzone prace podczas realizacji przedmiotowego obiektu nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, jak też na przebywających w pobliżu ludzi.
	W trakcie funkcjonowania elektrowni i infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawać stale odpady, ścieki, emisje zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu. Z powyższych względów ewentualne wykorzystanie terenu ograniczy się jedynie do ogrodzonego obszaru projektowanej elektrowni słonecznej.
	Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmował się będzie produkcją energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Jest to odnawialne czyste źródło energii. Ogniwa fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Montaż odbywa się w miejscu posadowienia z gotowych elementów bezpośrednio na gruncie. Montaż obejmuje wbicie bądź wkręcenie do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączone są przetwornice, inwertery i inne urządzenia wspomagające pracę ogniw. W trakcie dotychczasowych prac planistycznych i projektowych instalacji zastosowano rozwiązanie chroniące środowisko- optymalna lokalizacja inwestycji a terenach o gorszej klasy gleby, pozbawionych walorów ekologicznych. Na obszarze inwestycji nie planuje się stosowania jakichkolwiek środków chemicznych i biologicznych, w tym środków biobójczych.  
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