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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIĘCIA 
Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa instalacji pozyskującej energię ze źródła odnawialnego o mocy do 20 MW składającej się z następujących elementów: paneli słonecznych ( fotowoltaicznych), konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych, dróg wewnętrznych, kontenerowych stacji transformatorowych, kontenera technicznego, w którym może być zainstalowany zintegrowany system magazynowania energii, opcjonalnie głównego punktu odbioru wraz z transformatorem SN/WN  oraz infrastrukturą techniczną, infrastruktury elektroenergetycznej, inwerterów, okablowania solarnego, sieci technicznych i alarmowo-dozorowych, ogrodzenia oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całej farmy fotowoltaicznej. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 w obrębie ewidencyjnym Objezierze, gmina Krzęcin, których łączna powierzchnia wynosi ok. 20,1 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 33 m w linii prostej, w kierunku południowym od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. Odległość od transformatora do najbliższej zabudowy wynosi ok. 278 m, jednocześnie znajdować się będzie w wygłuszonym kontenerze stacji transformatorowej. Na terenie planowanej inwestycji nie występują elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.
Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 20 MW. Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 20 040 MWh rocznie. Do realizacji inwestycji konieczne jest posadowienie na gruncie następujących obiektów:
- zespół paneli fotowoltaicznych- są to urządzenia infrastruktury technicznej, które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele zostaną posadowione w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 1 do 10 m. Przestrzeń między rzędami paneli nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna,
- kontenery stacji transformatorowych w ilości od 1 do 10 sztuk, wielkość pojedynczego kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów,
- okablowanie nn, SN, WN- rodzaj zastosowanego napięcia uzależniony od uzyskanych warunków przyłączenia z lokalnym dystrybutorem energii,
- stacja SN/WN – wielkość nie przekroczy standardowych gabarytów, docelowa wielkość zostanie określona w szczegółowej dokumentacji projektowej.,
- kontener techniczny- wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów, docelowa wielkość zostanie określona w szczegółowej dokumentacji projektowej,
- ogrodzenie- planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 3 m ( bez podmurówki),
- ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4 m, umożlwiającą dojazd do urządzeń a także gruntownego placu o powierzchni do 900 m2 uwzględniającego powierzchnie umieszczonych na nim kontenera stacji transformatorowej oraz kontenera technicznego. Nie przewiduje się realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia systemem elektrycznym, w tym systemu płoszenia zwierząt. Powierzchnia działki o numerze ewidencyjnym 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 w obrębie ew. Objezierze, w Gminie Krzęcin o łącznej powierzchni ok. 20,1 ha. Grunty, na których planowana jest inwestycja w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. Rolnych, nieużytki, drogi, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe. 
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