


Znak sprawy: ZPOŚGK.6220.1.11.2023.AK                                                   Krzęcin, dn.11 maja 2023 r.


Decyzja 1/2023
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

	Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 20223r. poz. 775 ze zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Karluk- pełnomocnika inwestora Gminy Krzęcin 
z siedzibą ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Krzęcin- Prokolno nr 6800132, położonej w gminie Krzęcin, powiat choszczeński”.
					        orzekam:
I) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
II) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 64 ust.1 i 3a ustawy wskazuje obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym w szczególności:
a) prace należy prowadzić w godzinach od 8.00 do 18.00
b) w celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do środowiska podczas realizacji inwestycji należy przeprowadzić zraszanie dróg i placu budowy w czasie wysokich temperatur oraz wietrznej, suchej pogody, jak również przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie,
c) teren budowy wyposażyć w substancje do neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń, a w przypadku wycieku natychmiast neutralizować zanieczyszczoną powierzchnię, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów sorpcyjnych, a następnie zanieczyszczony materiał zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
d) w trakcie budowy należy korzystać z maszyn, urządzeń oraz pojazdów sprawnych technicznie,
e) podczas trwania prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i środków transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych substancji należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia,
f) podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn oraz środków transportu, a w miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby należy położyć materiały izolacyjne,
g) inwestycję w fazie budowy, jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji. 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki nr 1 do niniejszej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
      Uzasadnienie
W związku z wnioskiem z dnia 13 lutego 2023 r. Inwestora, którym jest Gmina Krzęcin, reprezentowana przez pełnomocnika panią Magdalenę Karluk wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Krzęcin- Prokolno nr 6800132. 
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, analizowana inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wójt Gminy Krzęcin wystąpił 
z pismem znak ZPOŚGK.I.6220.1.4 2023.AK z dnia 17 lutego 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz pismem znak ZPOŚGK.I.6220.1.3.2023.AK  z dnia 17 lutego 2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz pismem znak ZPOŚGK.I.6220.1.5.2023.AK  z dnia 17 lutego 2023 r. do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie opinią Nr ZNS.9022.7.2023 z dnia 23 lutego 2023 r, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak.WONS.4220.76.2023.MG  z dnia 6 marca 2023 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie opinią znak. SZZZŚ.3.4901.30.2023.OS z dnia 20 marca 2023 r. nie stwierdzili obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Krzęcin-Prokolno nr 6800132 zlokalizowanej w gminie Krzęcin powiat choszczeński. 
Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 6800132 na terenie gminy Krzęcin, zlokalizowanego między miejscowością Krzęcin, poprzez miejscowość Grzywacz, do miejscowości Prokolno o długości ok. 2500, 00 m. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 249, 319, 328, 335, 432, 441, 442, 445 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin. 
Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni gruntowej drogi wraz ze wzmocnieniem części podbudowy, wykonaniem poboczy gruntowych drogi oraz budowę zjazdów na drogi wewnętrzne i zjazdów zwykłych. Przedsięwzięcie obejmuje tereny, które stanowią zabudowę z nieruchomościami mieszkalnymi i gospodarczymi. Planowana droga zostanie poprowadzona po istniejącym śladzie istniejącej drogi. Projektowana droga posiadać będzie jezdnię o jednym pasie ruchu przeznaczoną w obu kierunkach. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z płyt betonowych wielootworowych o wymiarze 12,5 x 75 x 100 cm. Wzdłuż drogi wykonanie zostanie obustronne pobocze o szerokości 1,0-0,75 m.
Obecnie odwodnienie odbywa się powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych na przyległe pobocze. W celu zachowania ciągłości w komunikacji połączenia drogi gminnej pomiędzy miejscowościami, projektuje się wykonać jezdnię wraz z mijankami, zgodnie z parametrami zawartymi w wytycznych prowadzenia robót drogowych. Szerokość jezdni na mijance będzie wynosić 5,0 m, natomiast długość 25 m. W ciągu drogi wykonane zostaną również zjazdy zwykłe. Nawierzchnie zjazdów wykonane zostaną z kruszywa łamanego. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę układu drogowego m.in. nośności, komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wykonanie normatywnych spadków podłużnych oraz poprzecznych przy budowie drogi pozwoli uniknąć powstania zastoisk wody przy nawalnych ulewach oraz poprawy komfortu poruszających się pojazdów. 
Odwodnienie z powierzchni dróg z wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie za pomocą poboczy. W ramach inwestycji nie będzie budowana inna nowa sieć. Wzdłuż projektowanej drogi odtworzone zostaną pobocza gruntowe, a odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych lub roztopowych na przyległe do jezdni przepuszczalne pobocze- podłoże gruntowe, a także poprzez samą nawierzchnię jezdni wykonaną z płyt ażurowych. Odwodnienie w ten sposób pasa drogowego nie spowoduje tym samym zalewania działek sąsiednich. Zakłada się, że dla inwestycji przy uwzględnieniu planowanego poziomu ruchu oraz znacznej poprawy nawierzchni drogi, spodziewany poziom zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych będzie niższy od obecnego. W ramach inwestycji przewidywane jest zagospodarowanie zieleni na wybranych odcinkach w obszarze pasa drogowego.
Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia, wzdłuż projektowanej drogi występują nieliczne drzewa przydrożne, przy czym realizacja inwestycji nie koliduje z ww. elementami środowiska przyrodniczego.
W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac znajdują się tereny chronione akustycznie, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowości Krzęcin, Grzywacz oraz Prokolno. Podczas realizacji przedsięwzięcia źródłem hałasu dla tych terenów będą prace budowlane oraz ruch pojazdów przyjeżdzających na teren budowy i prowadzących rozładunek materiałów. 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi okresowy wzrost zanieczyszczeń powietrza, Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą silniki pojazdów i maszyn budowlanych, uczestniczących w pracach ziemnych, transportowych, jak również materiały wykorzystywane podczas prac. W celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie prace powinny być wykonane przy użyciu wyłącznie nowoczesnego, sprawnego technicznie sprzętu. Dodatkowo celem ograniczenia emisji gazów i pyłów do środowiska podczas realizacji inwestycji, inwestor zobowiązany jest do zraszania dróg i placu budowy w czasie wysokich temperatur oraz wietrznej, suchej pogody, jak również przykrywania plandekami skrzyni ładunkowych samochód transportujących materiały sypkie.
W trakcie budowy zostaną podjęte prace, które będą ingerowały w środowisko gruntowo-wodne. Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń będą bazy budowlano-materiałowe i transportowe. W celu minimalizacji zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano inwestora do zabezpieczenia zaplecza budowy, tj. zabezpieczenia podłoża w miejscach postoju pojazdów i maszyn budowlanych oraz w miejscach składowania materiałów i substancji mogących zanieczyścić glebę i wody gruntowe, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów sorpcyjnych, w celu zneutralizowania zanieczyszczonej powierzchni ziemi czy też wody, a następnie zagospodarowania zanieczyszczonego materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Na etapie budowy przedsięwzięcia, może wystąpić oddziaływanie na zdrowie ludzi w związku z przewidywanym w tym okresie występowaniem ograniczonych emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także emisją hałasu, których źródłem będą maszyny budowlane i środki transportu wykorzystywane przy pracach realizacyjnych. Oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe. Ma charakter lokalny i ustąpi po zakończeniu robót. Biorąc  pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, można uznań, że etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku oraz że nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi. Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie i jakość życia ludzi będzie miało miejsce na etapie budowy w wyniku transportu samochodami:
- materiałów niezbędnych do budowy drogi,
- ludzi świadczących usługi montażowe.
Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego, tj. zanieczyszczenie atmosfery, hałas oraz zagrożenie wypadkowe będą ograniczone przestrzennie i czasowo. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, etap ten nie spowoduje oraz nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi.
	Również wpływ na zdrowie ludzi przy realizacji przedsięwzięcia mogą mieć wpływ wibracje spowodowane przez pracę maszyn i przez ruch środków transportu. W celu dodatkowego ograniczenia ich wpływu na budynki znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji zostaną zrealizowane następujące zalecenia: prowadzenie robót budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej i innych terenów wymagających ochrony przed hałasem i wibracją, tylko w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 18:00. 
	Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, może wystąpić oddziaływanie na zdrowie ludzi poziom hałasu emitowanego do środowiska przez pojazdy poruszające się na projektowanym odcinku drogi, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla pory dnia i nocy na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi.
	Charakter terenu inwestycyjnego wyklucza występowanie dogodnych uwarunkowań przyrodniczych, w tym występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony ww. obszaru chronionego krajobrazu i obszaru Natura 2000. Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia oraz jego lokalizację oraz brak konieczności usuwania drzew i krzewów, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na komponenty przyrodnicze, w szczególności podlegające ochronie. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania na krajobraz, gdyż przedsięwzięcie nie wymaga zajmowania nowych terenów biologicznie czynnych. 
	Ze względu na charakter planowanej inwestycji oraz aktualnie zagospodarowanie terenu, w trakcie jej funkcjonowania nie przewiduje się wystąpienia skumulowanego wpływu z innymi inwestycjami.
	Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter, lokalizację i jedynie lokalne oddziaływanie na środowisko nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego.
Mając na uwadze rodzaj i skalę, a także potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.							    
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, składane za pośrednictwem organu, które je wydał.
Niniejszą decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku 
o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, 
o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzgledniający informację na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

								Z poważaniem,


Wójt Gminy Krzęcin




Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 
Otrzymują:
1. Sz. P. Magdalena Karluk - Pełnomocnik ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.



















Załącznik do decyzji Wójta Gminy Krzęcin
Nr 1/2023 z dnia 11 maja 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
określana jako:
„ Przebudowa drogi gminnej, relacji Krzęcin- Prokolno nr 6800132”
planowanego do realizacji w obrębie działek ewid. na terenie miejscowości Krzęcin-Prokolno
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Krzęcin działająca przez pełnomocnika Panią Magdalenę Karluk  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.  
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
Planowa inwestycja będzie polegać na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 6800132 na terenie gminy Krzęcin, zlokalizowanego między miejscowością Krzęcin, poprzez miejscowość Grzywacz, do miejscowości Prokolno o długości ok. 2500,00 m. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni gruntowej drogi wraz ze wzmocnieniem części podbudowy, wykonaniem poboczy gruntowych drogi oraz budowę zjazdów na drogi wewnętrzne i zjazdów zwykłych. Przedsięwzięcie obejmuje tereny, które stanowią zabudowę z nieruchomościami mieszkalnymi i gospodarczymi. Planowana droga zostanie przeprowadzona po istniejącym śladzie istniejącej drogi. W ciągu drogi wykonane zostaną również zjazdy zwykłe. Nawierzchnie zjazdów wykonane zostaną z kruszywa łamanego. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę układu drogowego m.in. nośności, komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wykonanie normatywnych spadków podłużnych oraz poprzecznych przy budowie drogi pozwoli uniknąć powstanie zastoisk wody przy nawalnych ulewach oraz poprawy komfortu poruszających się pojazdów. W celu zachowania ciągłości w komunikacji połączenia drogi gminnej pomiędzy miejscowościami, projektuje się wykonać jezdnią wraz z mijankami, zgodnie z parametrami zawartymi w wytyczne prowadzenia robót drogowych. Szerokość jezdni na mijance będzie wynosić 5,0 metra, natomiast długość 25,0 m. Zastosowane rozwiązania technologiczne w przedmiotowej inwestycji, oparte o te wytyczne oraz dobór materiału do wykonania nawierzchni, umożliwił zminimalizowanie wyniki drzew, krzewów oraz zastosowanie nawierzchni, która w minimalnym stopniu wpłynie na formy terenu, ograniczając w ten sposób ilość robót ziemnych. 
	W ciągu drogi wykonane zostaną również zjazdy zwykłe. Nawierzchnie zjazdów wykonane zostaną z kruszywa łamanego. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę układu drogowego m.in. nośności, komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wykonanie normatywnych spadków podłużnych oraz poprzecznych przy budowie rogi pozwoli uniknąć powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach oraz poprawy komfortu poruszających się pojazdów. 


Wójt Gminy Krzęcin
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